Firmware-Upgrade
#### Beim Update bleibt der Zustand der Relais/Steckdosen erhalten. Firewall und Virenscanner für die Zeit der Übertragung ausschalten. Kein WLAN und keine direkte Verbindung an die LAN Karte. IP der Leiste ist unwichtig. NET-loader.exe starten. Im Browser Net-PwrCtrl aufrufen und über: Einstellung/Lan/Firmware-Update fortfahren oder Reset-Taste drücken oder Leiste ab- und wieder einschalten. Upload abwarten. Gibt es kein Fortschritt in dem NET-loader.exe is die Multicast Verbindung noch blokiert. Wenn die Seite nicht richtig angezeigt wird: Browserdaten (Verlauf) löschen (Strg + Shift + Entf) NET-PwrCtrl Sucher.exe sucht die Geräte im Netzwerk.
Achtung ! Sollte es beim Aufspielen zu Problemen kommen (Stromausfall, Unterbrechung der Netzwerkverbindung) kann der Vorgang - ohne zugriff aus dem Browser - wiederholt werden: NET-loader.exe starten. Leiste ab- und wieder einschalten oder Reset-Taste drücken. Leiste startet neu. Das schnelle Blinken der LED signalisiert den Upload. Nach dem Upload, das NET-PwrCtrl über Browser aufrufen.