ANEL-Elektronik AG - Vergleich NET-PwrCtrl | www.anel-elektronik.de
NET-PwrCtrl - | I Generation | II Generation
HOME | PRO | POWER | POWER 19" | IO - PRO | IO - POWER | IO - 19" | ADV - PRO | ADV- POWER | ADV - 19" | HUT2 - HV | HUT2 - HV-S | HUT2 - LV | HUT2 - LV-S
Steckdosen/Relais (Steuerbar) | 4 (3) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 8 Relais potentialfrei | 8 Relais potentialfrei | 8 Relais potentialfrei | 8 Relais potentialfrei
Eingang/Ausgang - I/O (Bit) | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8
Versorgungsspannung (V) | 230VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC 50-60Hz | 100-240VAC 50-60Hz | 8-30VAC 10-40VDC | 8-30VAC 10-40VDC
Eigenstromverbrauch | 1,9 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 3,0 W | 3,0 W | 1,6 W | 1,6 W
Max. Belastung jede Steckdose | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | 2300 VA | max. 16 A | max. 16 A | max. 16 A | max. 16 A
Max. Belastung aller Steckdosen | 2300 VA | 2300 VA | 4600 VA | 4600 VA | 2300 VA | 4600 VA | 4600 VA | 2300 VA | 4600 VA | 4600 VA |  |  |  |
Stromeinspeisung (10A): | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | 1 x | 2 x | 2 x | über Schalttafel | über Schalttafel | über Schalttafel | über Schalttafel
Sensorport (RJ45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
HTML - Änderbar, 512 kB HTML Speicher | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Wake on LAN (WOL) | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I/O Eingang -> Steckdose (Relais) schalten mit Flankensteuerung und Toggle | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
IP-Vergabe: DHCP, Manuell | alle
User - System | alle
Automatische Zeiteinstellung | alle
Sonnentimer - nach den berechnenden Sonnenauf- und Untergängen | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Freie Wahl des HTTP Ports (0-65535) | alle
E-Mail beim Ereignis. | alle
UDP, Ajax - Schnittstelle für eigene Steuerung | alle
Keepalive Funktion | alle
Timern pro Steckdose | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Automatisches und zeitverzögertes (0-18,2h) Einschalten der Steckdosen nach dem Start (Stromausfall). | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Impulsschaltung: Zur Steuerung externer Geräte kann beim Schalten nur ein Impuls mit einstellbarer Länge erzeugt werden. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Schaltabstand der Relais bei gleichzeitiger Schaltung kann im Bereich 0-255 Millisekunden bestimmt werden. | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Automatisches Einschalten der Steckdosen nach dem Start (Stromausfall). |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Logbuch der letzten 40 Ereignisse. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Logbuch der letzten 128 Ereignisse. Stromausfälle werden registriert. (Logbuch bleibt ohne Spannung erhalten). | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Konfiguration speichern | alle
Firmware-upgrade über Ethernet | alle
Stabiles Aluminiumgehäuse, Kindersicherung in den Steckdosen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | -
Online-Shop | HOME | PRO | POWER | POWER 19" | IO - PRO | IO - POWER | IO - 19" | ADV - PRO | ADV- POWER | ADV - 19" | HUT2 - HV | HUT2 - HV-S | HUT2 - LV | HUT2 - LV-S
© 2018 ANEL-Elektronik AG - Vergleich NET-PwrCtrl | www.anel-elektronik.de