HILFE
Die Hilfe ist Seitenbezogen gestaltet worden. Befinden Sie sich in der von Ihnen gewählten Seite und erscheint ein Mauszeiger mit dem Fragezeichen über einem Begriff was Sie interessiert, bitte 1 Sekunde warten, es wird ein Fenster mit Erklärung angezeigt.
8 - unabhängig über Ethernet / Internet mit dem Webbrowser gesteuerte Steckdosenleiste. Weltweite Steuerung. Keine Software (außer Webbrowser) nötig um NET-PwrCtrl-ADV zu steuern oder einzustellen. Skriptsprache für eigene Funktionen. HTML der Seiten kann geändert und aufgeladen werden. Automatische Erkennung im Netzwerk: DHCP, AUTO-IP. Automatische Zeiteinstellung von einem SNTP Server. Sonnenuhr - nach den berechnenden Sonnenauf- und Untergängen kann ein Steckdose geschaltet werden. Aufruf über Hostnamen = z.B.: http://net-control oder IP. Freie Wahl des HTTP Ports (0-65535), dadurch mehrere Einheiten aus dem Internet ansprechbar. 4 Timer + 1 Zufallstimer pro Steckdose mit TimeLine Anzeige. Ereignisse können per E-Mail (SMTP) gemeldet werden. Keepalive Funktion: Ein Netzwerkgerät kann per Ping angefragt und - sollte es nicht antworten - für eine einstellbare Zeit vom Stromnetz getrennt werden. Automatisches und zeitverzögertes ( 0-18,2h) Einschalten der Steckdose nach dem Start (Stromausfall) möglich. Steckdose können gesperrt werden. User - System mit Rechtevergabe. Logbuch der letzten 128 Ereignisse. Konfiguration kann gespeichert und wiederhergestellt werden. UDP - Steuerung zur Einbindung an eigene Software. Firmware-Upgrade über Netzwerk jederzeit möglich (Ethernet Bootloader). Von jedem Betriebsystem (mit einem Webbrowser) einsetzbar.
Kenndaten: | ADV - PRO | ADV - POWER | ADV - POWER 19"
Steckdosen | 8 | 8 | 8
Eingang/Ausgang | 8 | 8 | 8
Nennspannung | 230V~ 50Hz | 230V~ 50Hz | 230V~ 50Hz
Eigenstromverbrauch | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W
Max. Belastung
Alle gesamt max.: | 2300W | 4600W | 4600W
Jede Steckdose max.: | 2300W | 2300W | 2300W
Maße | L350 B120 H76mm | L350 B120 H76mm | L480 B120 H76mm

(c) 2012 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -