//Events
Anfangsstatus
Login als:  
Login falsch
Zurückgesetzt
Neustart
 - Abgeschaltet - 
Firmware upgrade
HTML upgrade
Timer heute übersprungen
Uhr vom NTP gestellt
Uhr synchronisiert
Einstellung geändert
Ausgeloggt
Backup geladen
Backup verworfen
Reset Taste gedrückt
Keepalive Überlauf
WOL gesendet
E-Mail gestartet
➥ E-Mail gesendet
Ping gesendet
Ping Antwort
Ping ohne Antwort
Werkseitige Einstellung
Watchdog Restart
an vom Timer
aus vom Timer
an vom Browser
aus vom Browser
an vom Programm
aus vom Programm
eingeschaltet
ausgeschaltet
an vom IO
aus vom IO
an vom Sensor
aus vom Sensor
an nach dem Start
an - IO
aus - IO
an - IO
aus - IO
Sonnenuhr Untergang
Sonnenuhr Aufgang
aus - Keepalive
an - Keepalive
an - Countdown
aus - Countdown
aus vom Impuls
an vom Impuls
an vom Thermostat
aus vom Thermostat
an Taster
aus Taster
Blinken gestartet
Blinken beendet


Messung
Voltage Sag Event
Voltage Surge Event
Over Current Event
Over Power Event
Over Frequenz Event
Under Frequenz Event

Voltage Sag Clear
Voltage Surge Clear
Over Current Clear
Over Power Clear
Over Frequenz Clear
Under Frequenz Clear







//Strings
Net-PwrCtrl
 - Temp.= 
°C
 - SMTP Test erfolgreich.
Nachricht vom Net-PwrCtrl
Es ist ein Test...
Datum
Relais
Aktion
IP des Users
Mail Nr. 
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa


Timer an
Sonnenauf. Timer an
Sonnenunter. Timer an
Wenn Timer an
Timer aus
Sonnenauf. Timer aus
Sonnenunter. Timer aus
Wenn Timer aus
One shot Timer
Falscher Timer
Temperatur
Feuchtigkeit
Helligkeit

//Die leeren Zeilen nicht löschen! Neue Zeile = neuer Datensatz. 
//Zeile = max. 62 Zeichen
//Bei Änderung empfiehlt sich die Längen des Textes beizubehalten.