HTML Upload.
Bei einem Firmware-Update: in dem Download die HTML_IO/HTML_Img.bin unten suchen und Upload klicken. Die HTML der Seiten kann verändert und hochgeladen werden. Bitte beachten: Es stehen max. 512 kB Flash Speicher für HTML zur Verfügung. Dateiname darf nicht länger als 20 Zeichen sein (inkl. Erweiterung). Die Variablen im Format ∼name∼ dürfen nicht verändert oder neue hinzugefügt werden. Liste der Variablen finden Sie unter: variablen.htm Wichtig! Sollte NET-PwrCtrl nach dem Hochladen nicht mehr erreichbar sein (Fehler in den HTML Daten), über /html_upload kann eine direkte Verbindung zum Upload hergestellt werden. Die HTML Daten (HTML_IO/webpages) können mit dem „HTTP Image Builder.exe“ zur einer .bin Datei (HTML_Img.bin) zusammengefügt werden. Diese .bin Datei kann unten hochgeladen werden. Ja nach Größe der .bin Datei dauert der Vorgang bis 30 Sekunden.
HTML Image (HTML_Img.bin) Upload

(c) 2012 ANEL-Elektronik AG - NET-PwrCtrl -