Testmaske: Ajax NET-PwrCtrl Abfrage ab Version 4.0 (HOME, PRO, ONE) 5.0 (HUT, IO, ADV) UDP & Ajax Kommunikation (Einstellung/Lan) muss erlaubt sein. Es werden mehrere Ajax - XMLHttpRequest() erstellt: state() - um die Datei 'strg.cfg' auszulesen, die den Zustand der Leiste übermittelt. read_rel() - liest die Relais aus. read_io() - liest die IO's aus. set() - schaltet die Relais oder IO über die 'ctrl.htm' Datei. 'Auth:userpasswort' bei der URL authentifiziert die Anfragen (Username & Passwort = user7 in Einstellung/User - Werkseitig: user7;anel). Getestet mit: FF, IE9-10, Chrome, Opera, Maxthon, Android 4.1, iphone, ipad

Verbindungsparameter eingeben:
IP / Hostname |  |
User |  | Username & Passwort = User7
Password |  |

Antwort der Leiste: |
Device |  |  | Hostname |
Hostname |  |  | Uhrzeit |
IP |  |  | Relais geändert |
Maske |  |  | IO geändert |
Gateway |  |  | Log geändert |
Mac |  |  | Uhr Status |
Port |  |  | Login Text |
Temperatur |  | °C (nicht HOME) | Version |
Typ |  | H = Home P = Pro O = ONE a = ADV h = HUT i = IO | Seit dem Start |
| Mehr über die Daten im HTML

Steuerung
Relais | Name | Zustand | Info | T=Timer K=Keepalive | Geperrt | Relais Schalten
1 |  |  |  |  |  |
2 |  |  |  |  |  |
3 |  |  |  |  |  |
4 |  |  |  |  |  |
5 |  |  |  |  |  |
6 |  |  |  |  |  |
7 |  |  |  |  |  |
8 |  |  |  |  |  |

IO
IO | Name | Zustand | 0=Ausgang 1=Eingang | Invertiert | IO Schalten
1 |  |  |  |  |
2 |  |  |  |  |
3 |  |  |  |  |
4 |  |  |  |  |
5 |  |  |  |  |
6 |  |  |  |  |
7 |  |  |  |  |
8 |  |  |  |  |