Quick-Start NET-PwrCtrl
Installation:
Das Netzwerkkabel anschließen. Die Leiste an das Stromnetz anschließen. Die LED blinkt in den ersten 3 Sekunden schnell und dann im Sekundentakt. Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Internet-Browser mit der Adresse: http://net-control starten. Benutzer: admin Passwort: anel Sollte die Leiste sich nicht melden, bitte prüfen ob DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist bzw. unten mit der Anleitung „Ohne DHCP" fortfahren. Das Programm NET-PwrCtrl Sucher.exe sucht nach allen im Netzwerk befindlichen Leisten.
Mit DHCP | Ohne DHCP | Erklärungen
Da die meisten Netzwerke über einen DHCP-Server Verfügen (auch in einem DSL-Router vorhanden), ist die Netzwerkeinstellung automatisiert. Nach dem Einschalten der Leiste sorgt die DHCP Funktion für die Vergabe aller notwendigen Parameter um ins Netzwerk eingeschlossen zu werden. Die Leiste kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://net-control aufgerufen werden. | Schließen Sie die Leiste an und vergeben der Netzwerkkarte folgende Parameter: IP: 192.168.0.1; Subnetzmaske: 255.255.255.0. Die Leiste kann jetzt über Browser mit der Adresse: http://192.168.0.244 oder http://net-control aufgerufen und wunschgemäß eingestellt werden. | DHCP Crosskabel Hub Router